2024/7/30

好用的功放被我搞坏了

小心超声波换能器的金属外壳！

接下来等更多的超声波探头搭成一个阵列看能否达到1m的屏蔽距离

超声波阵列如何搭？用什么搭？

怎么使用麦克风识别是否有声音？

怎么才能达到1m的屏蔽距离，60度的屏蔽角度？

不同类型的声音识别？

应该用什么信号驱动超声波效率最高，屏蔽效果最好？40k

ADC采样？

超声波模块上接受的头大概确实可以用来发送

2024/7/31

阵列完成

麦克风检测声音

ADC采样48K采样率

R头用来发声效果不好